|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Смещаемые косилки FERRI серии ZHE Professional** | | | | | | |
| **S:\Дорожный департамент\Бурундук Утюг\zhe2500_working_down_3-800x700.jpg** | | | **Уважаемый клиент!**  Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию Итальянскую косилку FERRI.  Оборудование FERRI известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях. | | | |
| Полноценная сервисная поддержка на базе | |  | | --- | | [Смотрите видео на канале Ferri в России](https://www.youtube.com/channel/UCc0RCrmTq2B9mf__Yd2ed_A/featured?disable_polymer=1) | | [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=DZ1D0C8ov5A&list=PLmc6BcvbIM1IqVtGgtrOsdJCHqcQToZqa) | | [Смотреть](https://www.youtube.com/watch?v=F_hEP1AyY20) | | | |
| собственного представительства компании в России, позволяет сделать  работу оборудования FERRI бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания! | | | |
| **Преимущества смещаемых косилок Ferri:**  - Системы защиты от смещения в транспортном положении без цепей и кронштейнов;  - Гидравлическая система защиты при столкновении с препятствиями;  - Уникальные запатентованные технологии расположения редуктора и трехточечной навески  - Внутренняя износостойкая рама  - Регулируемый по высоте задний ролик (регулировка высотры кошения) увеличенного диаметра  - Большой выбор моделей для удобства работ в любых условиях  Расширенную информацию о заводе и продукции можно найти на сайте [www.ferrirus.ru](http://www.ferrirus.ru) | | | |
| Стоимость косилки: уточняйте | | | | | | |
| Срок поставки: из наличия | | | | | | |
| Базис поставки: г. Ярославль | | | | | | |
| Гарантия: 12 месяцев | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | **S:\РЕКЛАМА\Сапрыкина\Дорожке\награды и патенты\итог\Ферри.png** | **S:\РЕКЛАМА\Сапрыкина\Дорожке\награды и патенты\итог\Ферри2.png** | | | **S:\РЕКЛАМА\Сапрыкина\Дорожке\награды и патенты\итог\Ферри1.png** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Механическая защита рамы  При столкновениях (пружинный демпфер) |
|  |
| Ротор со спиральным расположением ножей (с ножами молотообразного/ многофункционального типов) |
|  |
| Регулируемый по высоте задний прикатной ролик  Ø168 мм с концевыми  накладками |
|  |
| Трубчатые полозья с защитой от зацепления |
|  |
| Самосмазывающиеся втулки на основных соединениях |
|  |  |
| Дополнительная внутренняя листовая защита корпуса |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Комплектация:** |
| - Редуктор расположен снаружи от режущего органа, что способствует большему смещению, избегая повышенных нагрузок на ВОМ |
| - Гидравлический блокирующий кран с ручной авткивацией (вертикальная транспортировка режущей головки без цепей или кронштейнов) |
| - Клапан блокировки положения рабочего органа для транспортировки |
| - Внутреннее листовое стальное покрытие для увеличения износостойкости |
|  | - Многорычажная система защиты при столкновениях, с блокировкой для упрощения агрегатирования к трактору |
| - Ротор с противоположным расположением ножей и усиленными посадочными местами |
| - Шарнирная рама, повторяющая контур земли |
| Дополнительное оборудование:  - Комплект гидрораспределения плавающего режима  - Комплект рычагов для тракторов, оснащенных навеской с односторонним действием шарниров  - Комплект ЗИП (подшип- никовый узел опорного ролика и ротора) | - Закаленные пальцы кронштейнов |
| - Передний экран из стали, а задний из резины |
| - Гидроцилиндр смещения расположен внутри рамы что предотвращает повреждения |
| - Задний регулируемый ролик Ø 168 мм |
|  |
| - Ременная трансмиссия (5 ремней) в защитном кожухе |
| - Гидроцилиндр смещения расположен внутри рамы что предотвращает повреждения |
| - Задний регулируемый ролик Ø 168 мм |
| - Усиленный ВОМ с адаптером к трактору, Комплект ЗИП (подшип- никовый узел опорного ролика и ротора) |
| Подходит для тракторов, оборудованных трехточечной навеской, переключаемой в плавающий режим. В случае, если навеска не имеет возможности переключения в плавающий режим, необходима дополнительная комплектация гидрораспределителем с плавающим режимом. Также требуется 2 свободных гидролинии на тракторе. |
| Гидравлический блокировочный клапан с автоматической актривацией при движении (без вмешательства оператора и использования цепей или кронштейнов) |

**Мы подготовили для Вас дополнительную информацию по косилкам Ferri:**

|  |  |
| --- | --- |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Косилки\манипуляторные косилки\Презентация завода Ferri.jpg](https://drive.google.com/open?id=15u_jOPJQB2Dw3lBUS0Fdfcx3NY6d583f) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Косилки\манипуляторные косилки\Виды косилок Ferri.jpg](https://drive.google.com/open?id=11B8TDj1SsKmlLvQSz-VMvAZhVrRFhTkn) |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Косилки\манипуляторные косилки\Лезвия и молотки для косилок Ferri.jpg](https://drive.google.com/open?id=12zxEAlBKdgZ6lez242QM0BHeVUbm0hSf) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Косилки\манипуляторные косилки\Подбор косилок под модель трактора.jpg](https://drive.google.com/open?id=15e4Rqjg0zF85vwnxUo0x2OnhNsZxWP6-) |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Косилки\манипуляторные косилки\Карта продаж косилок в России.jpg](https://ferrirus.ru/products/map.php) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Косилки\манипуляторные косилки\Косилки на манипуляторе лизинг.jpg](https://drive.google.com/open?id=1pUxeA5uSvTYQzGA6BV5kWPXnAAV2HjAm) |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\Косилки\смещаемые косилки\Технологии смещаемых косилок Ferri.jpg](https://drive.google.com/open?id=1xDnz_V3ctg_-ZEnq21mt3m5OHoe_RS6h) |  |